                       m                4
                     mM               44
              mMm   mMM   sSSSSs     444    77777777777
              MMMm mMMM  sSSSSSSs   444       7777777777
              MMMMMMMMM sSS     Ss 444   444         777
              MMM M MMM  sSSSSSs   44444444444    7777777
              MMM m MMM   sSSSSSs   444444444    7777777
              MMm   MMM sS     SSs       444      777
              MM    MMM  sSSSSSSs        444     777
              MM    MMM   sSSSSs         444     777
              M                           44      77
                 UnDERGrOUND ZiNE v1.0     4       7

 +--
 | No to na wjazd wiadomo, za nie ponosze zadnej odpowiedzialnosci
   za skutki wynikle z lekturki tego zine'a, ktore przeznaczone jest
   jak zwykle do celow edukacyjnych :)) I tak dalej z tymi bzdurami ....
   Jednym slowem rob sobie pan z tym co chcesz :)
   Aha, i nie jest to zaden poradnik dla jakis lame-psycholi.           |
                                                                      --+

 +--
 | Spis tresci:

   1). Slowo na temat phreaking in Polska
     a). Trik z lyzka
     b). Zapalniczka piezoelektryczna
     c). ToneDialer
     d). Petelki
   2). Zbudujmy sobie ToneDialera
     a). Schemat elektryczny
     b). Opis ukladu
   3). Zbudujmy sobie sami ToneDialera
     a). Jak to zrobic
     b). Tabela czestotliwosci
   4). Dekodowanie pay-TV
   5). Ciekawe pomysly
     a). Podsluchiwanie Centertela
     b). Rozkodowywujemy radio Blaupunkta
     c). Jak sie dostac do Cinquecento
   6). Info co, jak, gdzie i kiedy        |
                                        --+


 +--
 | 1. |
    --+

   Phreaking in Polska jest jak najbardziej sluszny, z racji tego, ze
   nasz TPh..SA jest pierdzielonym zlodziejem i trzeba zapobiegac
   takim przejawom wyzyskiwania.

   Istnieje kilka metod sprawdzajacych sie w naszych warunkach:
   a). Trik z lyzka
       Wkladasz lyzke lub widelec do otworu, ktorym zetonowiec
       wyrzuca zetony, krecisz nia odpowiednio (moze byc i na chama)
       a zetonowiec zalicza impulsik. Moim zdaniem metoda do dupy.
   b). zapalniczka piezoelektryczna
       Byly kiedys takie automaty z tarcza. Tarcza byla przykrecona
       do automatu srubka, a srubka zakryta plastikowym koleczkiem.
       Nalezalo zdjac plastikowe koleczko, wczesniej wyciagnietym
       z zapalniczki, piezoelektrykiem przycisnac do srubki i nacisnac
       piezo. Automacik automatycznie automatyzowal polaczenie (czyt.
       zaliczal impulsik).
   c). Najlepszy motyw jest z tzw. ToneDialerami. Buduje sie takie cosik,
       a to cosik ma glosniczek. Przyklada sie go do mikrofonu w sluchawce
       zetonowca i wybiera sie cosikiem numerek. Zetonowiec slucha poslusznie
       tonow, ktore wybralismy cosikiem i realizuje nam polaczonko.
       W nastepnym punkcie opisze jak takiego cosika zrobic.
       Mozna jeszcze zamiast konstruowac ToneDial'a nagrac sobie tony
       odpowiadajace wybieranemu numerowi z telefonu domowego na dyktafon,
       a pozniej odtworzyc je w budce telefonicznej z dyktafonu.
       Ten sposob takze dobrze dziala.
       A juz najlepiej jest jak ktos ma telefon komorkowy, bo ja kazdy
       (prawie) wie komorki dla bajeru tez odpowiednio piszcza.
       Wystarczy wtedy przylozyc glosniczek handy do mikrofonu
       zetonowca i wybrac numer. Sprawa prosta (jak swinski ogonek)
       UWAGA: ToneDialery nie dzialaja na automaty na karte, gdyz
       te ustrojstwa maja zablokowany mikrofonik do czasu, az sie
       nie pojawi nabita karta w ich zachrzanionej szczerbince :(
   d). Jest jeszcze jedna bardzo skuteczna, aczkolwiek nie zbyt prosta
       metoda: Tzw. Petelki. Petelki sa to specyficzne numery telefonow
       pod ktore jak zadzwonisz to dostajesz z powrotem ciagly sygnal.
       TelePies zaklada takie numerki m.in. w celach testowych.
       Placi sie za jeden impuls polaczenia z petelka, a dalej to
       juz swiat stoi otworem. Rozroznia sie takze petelki przypadkowe:
       Na starych centralach, mocno juz obciazonych czasem zdaza sie
       dzwonic na przyklad do starej do roboty, a tu w sluchaweczce
       ciagly sygnalik. No to na szybko na 0-700..... or gdzie indziej.
       UWAGA! Nie potem ktos nie bedzie mial zalu do mnie jak cos pojdzie
       nie tak. Gwarancji na to nie udzielam :)

 +--
 | 2. |
    --+
       Budujemy ToneDialer'a

       a). Ponizej przedstawiam prosty schemacik ToneDial'a.

                                    _- To sa numery pinow scalczka
      (Bateryjka)    +_______+     /
         +9V --------|6      |----<14-----123
                     |       |----<13-----456 (Druciki wraz z klawiaturka)
                     |       |----<12-----789
             --------|16     |----<11-----*0#
 (Sluchawka)  S      |       |----<3------'||
             --------|1      |----<4-------'|
             |     | |       |----<5--------'
             |     --|15    7|---
             |       |       |  X (Rezonator kwarcowy 3.579545 MHz)
             |       |      8|---
             |       +-------+
            GND       TCM5087  (scalaczek)
  ("minus" z bateryjki)

       b). Opis ukladu

       Ukladzik nie wymaga chyba zbytnio komentarza, dlatego tylko pare slow
       Moze byc problem ze zdobyciem scalaczka TCM 5087, ale mysle, ze jest
       to do przeskoczenia. Klawiaturke najlepiej wziac sobie z klakulatorka
       coby zbytnio nie powiekszac gabarytow cosika. Mozna tez wyciagnac ja
       ze starego telefonu badz skas indziej. Rezonatorek kwarcowy tez nie
       jest problamem, bo 3.57..MHz to standardowa wartosc.

 +--
 | 3. |
    --+
       Budujemy SAMI ToneDial'a

       a). Jak to zrobic.

       Metoda ta wymaga troche wiekszej znajomosci elektroniki, gdyz
       nie podam tutaj konkretnego schematu urzadzonka, a tylko wskazowki
       jak takiego cosik'a zmontowac.

       Bedziemy potrzebowac multiwibratorow monostabilnych w ilosci sztuk
       tylu ile bedziemy chcieli miec guziczkow mozliwych do nacisniecia.
       Kilka slow wyjasnienia: Kazdy guziczek w telefonie (z wybieraniem
       tonowym) generuje dwa dzwieki o pewnej czestotliwosci, ktore
       po nalozeniu na siebie tworza ton zrozumialy dla centrali.
       Jasne ??? Chyba jo. Do budowy multiwibratorow najlepiej zastosowac
       uklady scalone tzw.555 np. NE555. Uklady nalezy tak zestroic,
       aby monostabile generowaly odpowiednie tony. Tabelka czestotliwosci
       dostepna ponizej. Enjoy.

       b). Tabela czestotliwosci
       +--
       | Klawisz: | Czestotliwosci [Hz]
         ---------+--------------------
            *     |      941 & 1209
            #     |      941 & 1477
            0     |      941 & 1336
            1     |      697 & 1209
            2     |      697 & 1336
            3     |      697 & 1477
            4     |      770 & 1209
            5     |      770 & 1306
            6     |      770 & 1477
            7     |      852 & 1209
            8     |      852 & 1336
            9     |      852 & 1477    |
                                     --+

 +--
 | 4. |
    --+
       Dekodowanie platnych kanalow TV.
       Nie bede sie tutaj rozwodzil na temat dekodowania kanalow
       kodowanych Videocryptem, czy Eurocryptem (jak ktos chce to moge
       w next issue napisac to i owo), poniewaz chcialbym sie skupic na
       naszym rodzimym podworku, czyli HBO i Canal+. Wiele nowosci pewnie
       nie wprowadze na temat Canal+, gdyz kodowany on jest system
       Nagravision Syster (podobnie jak np.TeleClub czy Cinemania).
       Jest to bardzo zlozony system i praktycznie gwaratuje 100% skutecznosc.
       Aczkolwiek pojawily sie juz w Internecie programiki potrafiace
       dekodowac sama fonie (SB 16 required). Co do obrazu to na razie
       nic konretnego nie wymislono. Co prawda na gieldzie elektronicznej
       w Kxxxxxxxx pojawil sie chlop, ktory za 150PLN proponowal cos
       co niby mialo byc Canal+ descrambler, ale czy to dziala to who knows.
       Jesli chodzi o HBO to w pierwszej fazie, gdy telewizja ta wchodzila
       na polski rynek myslalem, ze zastosowana zostanie "metoda" stasowana
       przy FilmNecie w siciach kablowych. Ale niestety nie zostala
       zastosowana. Z HBO sprawa ma sie tak: Wykupujesz abonament, przychodzi
       pan, otwiera skrzyneczke rozdzielcza i wlacza ci HBO. Nie zaplacisz
       to ci wylaczy HBO. Po prostu w rozdzielce jest filtr, ktory jak placisz
       to przepuszcza, jak nie to nie. Sposob na to jest stary jak swiat:
       Przychodzi pan monterek, podchodzisz do niego wreczasz mu 50PLN lub
       wlaszeczke dobrej gorzalki i pan moze wlaczy. Przekupstwo rulez !!!
       Jesli ktos jest bardziej zainteresowany TV hacking to please let
       me know na mail'a to ja w nastepnym Issue napisze more.
       Ten tekscik to tylko info co i jak.

 +--
 | 5. |
    --+
       Ciekawe pomysly.

       Ta sekcja ma traktowac o roznych fajnych pomyslach, ktore lawinowo
       przychodza mi do glowy. NIektore testuje, inne nie.

       a). Podsluchiwanie Centertela.

       Czysto hobbystycznie zastanawialem sie kiedys nad tym problemem.
       Chcialem przerobic zwykle radio, tak zeby dzialalo zamiast w zakresie
       88MHz-108MHz w zakresie obejmujacym 450MHz, bo w tym pasmie pracuje
       Centertel. Wpadlem na bardzo ciekawy pomysl - jak ktos chce to niech
       przetestuje. Otoz problemem w radiu jest glowica HF, ktora oczywiscie
       nie chce sie przestroic az o tyle MHz. Ale przeciez mozna ja wymienic.
       A na co ? No na przyklad na glowice z telewizora. Sprobujcie i dajcie
       znac co wam z tego wyszlo.

       b). Rozkodowywanie samochodowych odbiornikow radiowych.

       To bedzie krotki tekst o radioodtwarzaczach firmy Blaupunkt.
       Pomysl jest bardzo prosty (bo tylko bardzo proste pomysly bywaja
       genialne). Co bedzie potrzebne: Zakodowane radio Blaupunkt oraz
       lodowka. Wkladamy radyjko do zamrazalnika, w ktorym jest baaardzo
       zimno, czekamy pare minut, az sie radyjko zmrozi, wyciagamy, suszymy
       i uruchamiamy rozkodowany juz odbiorniczek.
       Trik tu polega na tym, ze scalaczek montowany w niektorych
       Blaupunktach nie wytrzymywal tak niskiej temperaturki i szedl sie
       walic. Podobno ta metoda dziala, bo koledzy jumacy probowali...

        c). Jak sie dostac do Cinquecento.

        Tutaj opis bezbolesnego wtargniecia do CC. Oczywiscie bez wlaczonego
        alarmu. mechanic klameczki ma bardzo powazna wade, ktora mozna
        wykorzystac. Jak ta klameczka wyglada kazdy wie. Knif jest taki,
        ze trzeba plaski drucik (najlepiej takim, jaki jest w duzych
        plakatach, zawieszanych na sznureczku, zeby je usztywnic) wlozyc
        pod ruchomy mechanizm klamki, na zewnatrz autka, w takim miejscu,
        zeby byl dokladnie pod bolcem blokujacym zamek w drzwiach.
        Nastepnie coraz bardziej wsuwajac drucik wyciskamy bolec do gory
        i CC ma otwarte. Metoda moze sie przydac jak sobie zatrzasniecie
        kluczyki lub jak chcecie komus podpier.... radio or komorke.

 +--
 | 6. |
    --+
         Info co, jak, gdzie i kiedy.

         Wiec sprawa wyglada tak: W nastepnym Zine'sie bedzie troche
         o budkach telefonicznych dwukierunkowych w rejonie Katowic,
         moze jeszcze jakies nowe phreak triki, moze bedzie tez cos
         o Unix, Novell hacking, a na pewno troche schemacikow i wiecej
         o elektronice i niespodzianki oraz SPOSOB NA WOJSKO.

         Prosze o sugestie na @mail: ms47@kki.net.pl

         Moze pokusze sie tez o zrobienie jakiegos WWW site, ale pewnie
         niepredko bo w pracy nie za bardzo mam czas, a w domu tez jest
         duzo innych rzeczy do zrobienia. Tak czy tak musze cos takiego
         zrobic, bo za duzo H/C/P/V stuff'u lezy na twardzielu i sie kurzy.

         Aha, jak ktos bedzie chcial jakies tanie czesci do PC lub
         cellular phones to dajcie znac na @mail'a.

         Wersja 2.0 juz wkrotce.

         I na koniec lame zagadka: co to ma wspolnego z tym zinem ??

                                 001010100010001

   Created 24.XI.97. by:
      ms47@kki.net.pl
