-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- c64 FAQ * CZESC 2 ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------ michalc64@hotmail.com --------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 97.9.11

 SPIS TRESCI
-------------
1. WSTEP
2. BLUE BOXING
3. PODLACZANIE TELEFONU KOMORKOWEGO DO ZWYKLEGO MODEMU 
4. BAJER Z BUDKAMI TELEFONICZNYMI


1. WSTEP
   Witam ponownie:)
   Jezeli po przeczytaniu poprzedniej (pierwszej) czesci mojego FAQ
   nie zbieralo Ci sie na wymioty, ten oddcinek bedzie z pewnoscia
   dla Ciebie !
   Zawarlem w nim kilka juz nieco bardziej profesjonalnych informacji
   na temat telefonicznego phreakowania...
   Mam nadzieje ze z czasem bedzie ich coraz wiecej i ze beda one
   coraz bardziej przydatne.
   Narazie jednak rzycze Ci przyjemnej lektury i milej zabawy:)
   Informuje tez ze nie ponosze zadnej odpowiedzialnosci za czyny, ktore 
   moga byc dokonane po uprzedniej lekturze tego artukulu !!!
   Chece rowniez zauwazyc, iz nie namawiam nikogo do szeroko pojetego
   phreakowania! Informacje tu zawarte sluza tylko uwidocznieniu
   ludnosci jaki potencjal tworczy niesie ze soba technika i nowa 
   cywilizacja, w ktorej mamy przyjemnosc egzystowac.

4. BLUE BOXING
   Ogladajac denny amerykanski film zapewne nieraz zastanawiales sie
   jak to mozliwe?: do budki telefonicznej podchodzi mlody,
   ubrany w luzna bluze i spodnie z krokiem w kolanach czlowiek,
   wyciaga tajemnicze urzadzenie i nie wrzucajac monety dzwoni
   sobie po calym swiecie. Tak, to jest mozliwe, a urzadzenie
   ktorym poslugiwal sie ow pseudo SK8 to RED BOX
   (heh, tak przy okazji ten denny film to : "Hackers") :)).
   Nie chce jednak poruszac tu problemu RED BOX'a, ale dzialajacego
   na nieco zblizonej zasadzie BLUE BOX'a.
   Prawde mowiac nie czuje sie ani zobowiazany, ani szczegolnie
   na silach zeby po raz kolejny pisac dokladnie o zasadzie
   dzialania BB. Jezeli jestes tym bardzo zainteresowany, poszukaj
   informacji na ten temat w ZINACH lub ewentualnie napisz do
   mnie e-maila, a ja Ci podesle kilka plikow (wersja angielska).

   Osobiscie uwazam ze BLUE BOXING jest w Polsce teoretycznie
   mozliwy, jednak nie przygladalem sie tej sprawie blizej i
   nie wiem czy moje stwierdzenie ma swoje uzasadnienie w praktyce.
   Zabawe w BLUE BOXER'a - odkrywce pozostawiam Tobie.
   Ponizej znajdziesz kilka istotnych informacji...


   Sposob korzystania z BLUE BOX'a:
   1. Laczysz sie na 0800-???-?? 
   2. Czekasz na sygnal wolny, zajety, lub jakies nagranie
   3. Wysylasz ton HANG-UP przez okolo 1 sekunde
   4. Czekasz jakies 2-3 sekundy
   5. KP+[nowy numer]+ST
      (KP1 - lokalna/miedzymiastowa , KP2 - miedzynarodowa)
   6. Dostajesz bezplatne polaczenie...

   *Poniewaz prawdopodobnie centrale tlumia czysty sygnal HANG-UP
    (tak jest teraz w USA, a wiec mysle ze u nas tez), trzeba nalozyc
    na niego szum (rozowy o ile dobrze pamietam).

   Niestety brak mi aktualnych danych :( , ale jeszcze w roku 1992
   w Polsce wykorzystywalo sie dwa systemy: CCITT 3 i CCITT 5 - R2.

 a. CCITT 3
     HANGUP:    2280 HZ
     PULSE:       35 MS +/- 5 MS
     INTERVALS:   35 MS +/- 5 MS
     DIGIT: 
     ------    
      -1-      700 HZ +  900 HZ
      -2-      700 HZ + 1100 HZ
      -3-      900 HZ + 1100 HZ
      -4-      700 HZ + 1300 HZ 
      -5-      900 HZ + 1300 HZ
      -6-     1100 HZ + 1300 HZ
      -7-      700 HZ + 1500 HZ
      -8-      900 HZ + 1500 HZ
      -9-     1100 HZ + 1500 HZ
      -0-     1300 HZ + 1500 HZ
     CODE 11   700 HZ + 1700 HZ
     CODE 12   900 HZ + 1700 HZ
      KP1     1100 HZ + 1700 HZ
      KP2     1300 HZ + 1700 HZ
      ST      1500 HZ + 1700 HZ
     
     TIMING:

      NUMBER-- DIGITS: 0,1-9       LENGTH:  55 MS +/-  7 MS 
                                   DELAY :  55 MS +/-  7 MS 
      OPERATOR DIGITS: C.11/12     LENGTH: 100 MS +/- 15 MS 
                                   DELAY :  55 MS +/-  7 MS
      CONTROL- DIGITS: KP1/2 & ST  LENGTH: 100 MS +/- 15 MS
                                   DELAY :  55 MS +/-  7 MS


 b. CCITT 5 - R2
     HANGUP:      3825 HZ 
     TIMING:   100-640 MS

     DIGIT: 
     ------    
      -1-      1380 HZ + 1500 HZ
      -2-      1380 HZ + 1620 HZ
      -3-      1500 HZ + 1620 HZ
      -4-      1380 HZ + 1740 HZ 
      -5-      1980 HZ + 1740 HZ
      -6-      1620 HZ + 1740 HZ
      -7-      1380 HZ + 1860 HZ
      -8-      1500 HZ + 1860 HZ
      -9-      1620 HZ + 1860 HZ
      -0-      1740 HZ + 1860 HZ
      KP2E     1380 HZ + 1980 HZ W/O- ECHO
      KP2      1500 HZ + 1980 HZ WITH ECHO
      ST       1860 HZ + 1980 HZ

     TIMING:

      NUMBER-- DIGITS: 0,1-9       LENGTH:  60 MS +/-  7 MS 
                                   DELAY :  60 MS +/-  7 MS 
      CONTROL- DIGITS: KP1/2 & ST  LENGTH: 100 MS +/- 15 MS
                                   DELAY :  60 MS +/-  7 MS

  Nie bawilem sie jeszcze w BLUE BOXING, ale wydaje mi sie, ze 
  przystepniejszy dla potencjalnego phreakera jest raczej 
  CCITT 3. Wydaje mi sie tak, poniewaz czestotoliwosc HANG-UP'u
  uzywana przez CCITT 5 - R2 jest prawdopodobnie zbyt wysoka aby
  "przeniesc" ja przez sluchawke telefoniczna. Poza tym CCITT 5
  maja wbudowane tlumiki czestotliwosci HANG-UP, a wiec
  i tak nie mozna ich przeslac linia :( No ale moze sie myle
  (mam taka nadzieje)... :)


3. PODLACZANIE TELEFONU KOMORKOWEGO DO ZWYKLEGO MODEMU
   Jak zapewne sie orientujesz, w dosc prosty sposob mozna zdobyc
   tanie karty SIM, ktore pozwalaja Ci na nielimitowany czas
   palaczen telefonicznych:) Mam tu na mysli karty wydawane na
   lewy dowod osobisty i wazne z reguly 2-3 miesiace....
   Wnoszac jednorazowa oplate w wysokosci 150-300 zl dostajesz 
   "w prezencie" karte, ktora moze odmienic Twoje zycie:)
   Mozesz w koncu wziac w rece swoja ukochana komorke i udac sie
   w strone ulubionej chamskiej, dresikowej dyskoteki.
   (BTW: nie cierpie dresiarzy!!!). Mozesz teraz bez przerwy
   (no moze z przerwa na ladowanie baterii) prowadzic wielogodzinne
   konwersacje z kolega stojacym na drugim koncu parkietu :)
   Ale czas na refleksje!!!
   Po co lazic po ulicach i pokazywac wszystkim ze masz telefon?!!
   Czy nie lepiej byloby wykorzystac go do jakichs wyzszych celow?!!!
   Moze podlaczyc by go tak do komputera?
   No tak, ale jak???:( Przeciez nie stac Cie na drogi przystawki
   modemowe do komorki... W dodatku sa to najczesciej (jezeli nie
   zawsze) karty PCMCIA, a Ty przeciez nie masz LAPTOP'a :((
   I co teraz?:(((
   TAK! Z pomoca przychodzi Ce64 !!!!!!!!!!!!!!!
   Oto urzadzenie ktore zaoszczeci Ci sporo pieniedzy i klopotow:)
   Dzieki niemu bedziesz mogl podlaczyc komputer do swojej
   nowiutkiej komorki i tym samym bedziesz mogl sobie
   pointernetowac :)   


  --------Konstrukcja urzadzenia

   1. Wyciagnac ze sluchawki telefonu mikrofon i sluchaweczke.
   2. W miejsce gdzie znajdowal sie mikrofon i sluchawka
      przylutowac przewody o dlugosci ok. 20cm.
   3. Na drugim koncu przewodow przulutowac wymontowana
      sluchaweczke i mikrofon.
   4. W ten sposob uzyskalismy "przedluzacz" :)
   5. Przylutowana wlasnie do przewodu sluchaweczke nalezy
      przylozyc do mikrofonu w telefonie komorkowym, a nastepnie
      dobrze uszczelnic polaczenie (nie moga sie dostawac zadne
      dzwieki z zewnatrz) przy uzyciu tasmy izolacyjnej.
   6. W ten sam sposob nalezy postapic z przylutowanym mikrofonem,
      ktory trzeba przylozyc do sluchaweczki w telefonie komorkowym.
 
  --------Wykorzystanie

    Telefon ktory wlasnie zostal przerobiony musi byc caly czas 
    podlaczony do linii i do modemu w komputerze !
   
   1. Podniesc sluchawke i poczekac az ucichnie ton 400Hz
      (dzieje sie to na ogol po 30sekundach).
   2. Teraz jest w sluchawce delikatny szum linii
   3. Wybrac numer w komorce i kazac jej sie polaczyc...
   4. Po uzyskaniu polaczenia, modem bedzie odbieral i wyslylal
      dane przez komorke!
   5. Pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniego skonfigurowania
      software'u aby mozna bylo wlaczyc modem recznie (a nie
      kazac mu automatycznie wybierac numer)... ale to juz
      pozostawiam Tobie :)

 
  -------- Schemat podlaczenia komorki do telefonu
                                                     __
                                                    |  |
                                                    |  |
                                            ________|__|_
       ______                              |             |
      /      |                       /|    |    :::::    |
     /       |---+   +--------------| | -> |   :::::::   | sluchawka
    /        |-+ |   | +------------| | -> |    :::::    |
   |     ____| | |   | |             \|    |  _________  |
   |    /      | |   | |                   | | 0202122 | |
   |   |       | |   | |                   | |_________| |
   |   |       | |   | |                   |             |
   |   |       | +---| | ---------+        |             |
   |   |       +---- | |--------+ |        |  [4][5][6]  |
   |   |             | |        | |        |  [7][8][9]  |
   |   |             | |        | |        |  [*][0][#]  |
   |   |             | |        | |        |   _  _  _   |
   |    \____        | |        | |        |  [_][_][_]  |
   |         |       | |        | |  /|    |             |
    \        |-------+ |        | +-| | -> | :::         | mikrofon
     \       |---------+        +---| | -> | :::         |
      \______|                       \|    |             |
         |                                 |_____________|
         |
         |                                telefon komorkowy
         |

  sluchawka telefonu
    "stacjonarnego"
      (zwyklego)


      Laczenie sie przy pomocy tego urzadzenia ma swoje ujemne strony :(
      Uzyskanie predkosci wiekszej niz 2400 bps moze byc klopotliwe,
      a czasem nawet niemozliwe...
      Jednak jest to zupelnie wystarczajace do HACK'owania i IRC'owania :)

      Oczywiscie cale urzadzenie mozna znacznie ulepszyc i zmniejszyc (!).
      W ktoryms z nastepnych FAQ'ow postaram sie przedstawic ulepszenie
      tego ukladu... 

4. BAJER Z BUDKAMI TELEFONICZNYMI
   Na temat budek telefonicznych mozna by napisac osobny FAQ:)
   Nie chce tutaj zbyt duzo mowic (prawde mowiac wolalbym nic nie mowic),
   bo temat jest calkiem nowy (mam tu na mysli oczywiscie automaty karciane:)
   czyli URMET'y)....
   Moze kiedys zmienie zdanie, ale na razie powiem tylko tyle ze mozliwe jest
   w dosc prosty sposob polaczyc sie z dowolnym telefonem na swiecie...
   oczywiscie nic za to nie placac!!!
   Sa w zasadzie dwie (moze nawet 3) podstawowe metody:
   1. Podrobiona karta magnetyczna (ale do tego trzeba miec troszke mozgu)
   2. Wykorzystanie glupoty konstruktorow "telefonu na karty"...
   Majac juz za damrmo telefon, mozemy "podpiac" do niego urzadzenie podobne
   do tego z punktu 3, no i co za tym idzie surfowac do woli :)

    Jezeli jestes blizej zainteresowany opisanymi tu metodami, wyslij mi maila
    a moze sie dogadamy (ale uprzedzam duzo sobie licze za dokladne info).
  




Pozdrowienia dla (kolejnosc prawie przypadkowa):
   |g0d|, PhReAk, Killjoy, Frikozoid, Harry

  Jakby to powiedzieli murzyni:
    These R my friend, so B nice 4 all of them!   313373
 
                                  CUL8R dudez - michalc64@hotmail.com
                     
   .     .     .
   ...  ...  ...
   .............   ANTY-POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH DRESIARZY
    ...........          
      ......                   

