-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- c64 FAQ * CZESC 3 ----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
------------------------ michalc64@hotmail.com --------------------------------
---------------------------------------------------------------------- 97.10.3

 SPIS TRESCI
-------------
1. WSTEP
2. INFO
3. TESTOWANIE POLACZEN (PLATNE/BEZPLATNE)
4. PENTACONTA BOX 
5. TELEFONICZNE KARTY MAGNETYCZNE
6. BUDKI TELEFONICZNE (temat rzeka)
7. AWARD BIOS (to akurat nie jest o phreakowaniu)
8. -POPRAWKI-
9. SOFTWARE


1. WSTEP
   Czesc, to znowu ja!
   Mam nadzieje, ze jeszcze nie narobiles sobie problemow, a Twoj sasiad
   nie krzyczal zbyt glosno kiedy przyszedl listonosz (z rachunkiem). :)
   OK!
   W zasadzie chcialem uczynic ta czesc FAQ ostatnia, ale w ostatniej
   chwili sie rozmyslilem:) 
   Teraz juz wiem ze ukaze sie czwarta czesc!!! Nie wiem tylko kiedy:(
   Moze to troche potrwac. Rozpoczal mi sie rok akademicki i trzeba bedzie
   sie troche pouczyc (matma SUX!) :)

   Jezeli wiesz co nieco o pherakowaniu i chcialbys sie podzielic ze mna
   (i z innymi) uwagami na ten temat, zapraszam do korespondencji.
   Zapraszam wszystkich do wspoltworzenia c64faq !!!
   Wydaje mi sie ze nazwa FAQ tu nie pasuje:) Powinno byc raczej MAGAZINE:)
   Moze tez c64faq lekko sie ukloni w kierunku hackingu:)
   Ale poki co FAQ zostaje FAQ'iem :)
   NO TO ODPALAMY!

2. INFO
   Pamietaj!!! Wszystko co podlaczasz do linii telefonicznej (oprocz telefonu,
   ale zalezy jeszcze jakiego), podlaczasz niezgodnie z jakims tam wewnetrznym
   prawem TPSA. Mowiac krotko... nie wolno podlaczac "pajeczakow" ! 

3. TESTOWANIE POLACZEN (PLATNE/BEZPLATNE)
   Pewnie zastanawiales sie czasem jak by sprawdzic czy polaczenie, ktore
   wlasnie uzyskales jest platne czy darmowe. Sprawdzenie rodzaju polaczenia
   jest szczegolnie przydatne w przypadku gdy podlaczasz do linii jakiegos
   boxa i nie wiesz czy box ten dziala czy nie.
   Metoda jest bardzo prosta. Zaczne jednak od teorii...
   W przypadku gdy podnosisz sluchawke napiecie na linii spada do ok. 9-10V
   (przed podniesieniem napiecie to wynosilo ok. 25-60V).
   W momencie uzyskania polaczenia (tzn. w momencie podniesienia sluchawki
   przez osobe do ktorej dzwonisz), zmienia sie polaryzacja napiecia na linii.
   Jest to znak, ze centrala zaczyna zliczac impulsy.
   Jezeli polaczenie jest bezplatne, nie nastepuje odwrocenie fazy.
   Moznaby zatem zbudowac urzadzenie, ktore sygnalizowaloby czy polaczenie
   jest platne.
   Oto schemat:

   -------------------------------------------------------------------
 
   LINIA                                                TELEFON/MODEM
                             
   --------------------+            +---------------------------------
                       |            | 
                       |   a    k   |
                       *-----D2-----+
                       |            |
                       |   k    a   |
                       +-----D1-----+


   D1, D2 - LED (potocznie: diody swiecace)
   a      - anoda diody
   k      - katoda diody

   Instrukcja obslugi:
  ---------------------
   1. Podlaczamy urzadzenie wg schematu.
   2. Podnosimy sluchawke.
   3. Powinna sie swiecic jedna z diod (nie ma znaczenia ktora).
   4. Dzwonimy
   5. Uzyskujemy "sygnal wolny".
   6. Czekamy.
   7. Dostajemy polaczenie:
      a) Swieci sie teraz druga dioda (zgasla ta co sie swiecila do tej pory).
         Jezeli tak sie stalo znaczy placimy za polaczenie (licznik "bije")
      b) Caly czas swieci sie ta sama dioda.
         Znaczy to ze nie placimy za polaczenie.


* Sproboj zadzwonic na jakas 0800, a potem np. na 0202122 :)
  Od razu widac jak (i czy) urzadzenie dziala.

4. PENTACONTA BOX
   Powiem krotko... Jezeli Twoja centrala telefoniczna to PENTACONTA
   i interesuje Cie dzwonienie za darmo.....
   To napisz do mnie maila. Jak sie dogadamy to przesle Ci schemat
   BOX'a z dokladnym (no... w miare dokladnym) opisem jego dzialania...
   Ale powtarzam! Pisz tylko wtedy, gdy jestes na 100% pewny, ze
   centrala ktorej urzywasz to PENTACONTA!!! 
   
5. TELEFONICZNE KARTY MAGNETYCZNE
   Duzo ludzi pyta mnie czy wiem jak ponownie "ozywic" 
   magnetyczne karty telefoniczne...
   Tak wiec idac na wprost oczekiwaniom odbiorcow, pragne podzielic
   sie spostrzezeniami w tej materii... :) heh
   Kiedys bawilem sie w ponowne zapisywanie kart i mam w tym
   pewne doswiadczenie. 

   Sposob zapisu informacji na karcie (rozmieszczenie danych)
   ----------------------------------------------------------

    Pasek magnetyczny na karcie (nie ogladac pod Windows z polskimi
    literkami! Najlepiej ogladac pod "czystym" dosem)
   +---------------------------------------------------------------+
   |    || |||| | ||          ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³   |
   |   || || | | | |          ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³   | 
   +---------------------------------------------------------------+
          ^                                     ^
    numer i typ karty (ID1)               kredyty (ID2)

 
   Otorz zeby zapisac cokolwiek na karcie musimy zaopatrzyc sie w
   uklad zapisujacy. Musi on wykorzystywac glowice MONO od magnet.
   "szpulowego". Szpulowego poniewaz mozna podac na nia dosyc duza
   moc, bez ryzyka jej spalenia.A MONO dlatego, ze zostawia ona
   szeroki slad...akurat do zapisu ID2.
   Nie ma sensu tez kasowac ID1 !!! Jak widac na rysunku, maja one
   duzo bardziej skomplikowana tresc i jest je trudniej zapisac.
   A wiec jezeli chcesz "odnowic" karte, musisz tylko zapisac
   ID2.
   Sa rozne sposoby ponownego zapisu karty.
   Niektorzy delikatnie szlifuja zniszczony przez automat nosnik
   (ale ostroznie, tak aby nie wytrzec go do konca) i dopiero
   wtedy nagrywaja. Inni po prostu naklejaja nowy nosnik w postaci
   metalowej tasmy Hi8.
   Ale uwaga! Jezeli naklejasz lub szlifujesz tasme musisz to zrobic
   tylko w mniejscu zapisu ID2. Nie wolno ruszac ID1 !!!
   Przydaje sie tez uprzednie "skasowanie" ID2. Tak profilaktycznie.
   Zauwazylem ze po zuzyciu na samym koncu karty zostaja zapisane
   jakies smieci, tak wiec lepiej byloby je usunac.
   Najlepiej jest to zrobic przy pomocy silnego magnesu.
   Najsilniejszy magnes jaki udalo mi sie zdobyc (i jedyny ktory
   dalo sie wykorzystac do skasowania karty) pochodzil z dysku
   twardego :) Smieszne co nie?:) Ale to prawda...magnes sluzy tam
   jako "tworca" pola magnetycznego potrzebnego do poruszania 
   glowica(ami).
   Z moich badan wynika, ze prazki ID2 nie sa zapisane prostopadle
   do karty:( Trzeba wiec poeksperymentowac zmieniajac skos glowicy.
   Cisnie sie na usta pytanie: skad wiadomo co trzeba zapisac?!
   Otoz wystarczy wykorzystac prosty generator sinusoidalny i dobrac
   predkosc przesuwu tasmy tak aby automat to lyknal:)
   Jest jedna bardzo wazna rzecz o ktorej nie wolno zapominac!!!
   Poniewaz nosnik na karcie jest bardzo "twardy" (sorry za okreslenie,
   ale zapomnialem jak nazywal sie wspolczynnik charakteryzujacy
   zdolnosci magnetyczne nosnikow), nalezy wykorzystac duzy prad
   podkladu. W przeciwnym wypadku nie uda sie nam zapisac na karcie
   niczego!!!
   Dawno temu skonstruowalem urzadzenie, ktore jednoczesnie odczytywalo
   dane z jednej karty i zapisywalo je na druga.
   Byl to calkiem niezly pomysl! Jednak jak to zazwyczaj bywa, z
   nieznanych mi przyczyn (to znaczy znanych ale slabo)
   na 20 zapisanych kart chodzily gora 3 :((
   Mysle ze wina lezala w nosniku (tasma Hi8), oraz w niewlasciwym
   ustawieniu glowicy zapisujacej...
   Hmm...to powinno wystarczyc jako wstep do hackowania kart magnet.

6. BUDKI TELEFONICZNE (temat rzeka)
   Niektore budki (mysle o tych na karty oczywiscie) pozwalaja sie
   w prosty sposob oszukac:)
   Jezeli zauwazysz ze na twojej karcie koncza sie impulsy, a ty
   chcialbys jeszcze pogadac to nie panikuj:) 
   W momencie kiedy na wyswietlaczu zacznie migac 0 (czyli jedziesz
   na ostatnim kredycie), wloz druga, pusta karte:)
   Dostaniesz w nagrode obie karty z powrotem, oraz bedziesz mogl 
   gadac do woli... 
   Niestety wiekszosc automatow juz jest przed tym bajerem
   zabezpieczona:(( Ale sprobowac zawsze warto!!!:)
   
 * Ostatnio rozmawialem z gosciem z TPSA, ktory uparcie uwazal
   ze nie da sie phreakowac z automatow na karte!!!
   Smieszne to bylo, tym bardziej ze gosc jest dosc kumaty!!!
   No po prostu zgarbil sie mocno gdy pokazalem mu jak sie
   dzwoni z byle budki, zupelnie za darmo, do Kanady!!!
   Nie uzylem jednak wyzej opisanej metody, ale sposobu ktory
   byl juz nawet opisywany w mojej regionalnej gazecie.
   Nie chce jednak narazie go zdradzac.:) Dziala on na wszystkich
   budkach (na karty) bez wyjatku i na 100% :))) 
   Moze w nastepnym FAQ'u ;)
   Opowiadajac tu o moim znajomym z TPSA, chcialem dac wszystkim
   rade! Nigdy, nigdy, nigdy nie wierzcie ludziom z TPSA!!!
   Nie dawajcie tez wiary ciekawym opowiesciom w stylu:
   "wiesz..jak podgrzejesz karte magnetyczna przy pomocy swieczki
    tortowej to bedzie ona przez chwile miala 1000 jednostek!!!"
   Takie bzdury kraza wszedzie i wychodza od totalnych bezmuzgow
   i chcacych zwrocic na siebie uwage nieudacznikow!!
   Zawsze myslcie logicznie!!! Nigdy tez nie poddawajcie sie 
   bez walki!!! Jezeli przyjdzie wam do glowy jakis pomysl na
   dzwonienie za darmo, to nie sluchajcie glosow lamerow, ktorzy
   mowia wam ze "to nigdy nie zadziala". Po prostu sprawdzcie
   czy to dziala!!!
   NO OK! JUZ SIE NIE BEDE WYMADRZAL ;)

7. AWARD BIOS (to akurat nie jest o phreakowaniu) - |g0d|
   W BIOS'ie AWARD'a jest dziura pozwalajaca ominac zalozone haslo!!!
   Po prostu wpisz zamiast hasla: AWARD_SW i masz wjazd!!!
   W najnowszych wersjach AWARD BIOS sytuacja sie nieco skomplikowala
   i zastosowane jest inne uniwersalne haslo:( 

8. -POPRAWKI-
   Sorry!!! Doszly do mnie sluchy, ze ponoc PENTACONTA miala dorabiane
   wybieranie tonowe...HEHE! Niestety centrale ta mialem za czasow
   c64 a wiec daaaaaaaaaaaaaaawno temu (ja tonowego nie mialem)...

9. SOFTWARE
   Jako bonus do c64faq cz.3 dolaczam kilka przydatnych programow.
  
   [1]. Scavenger Dialer   - Chyba znaja go wszyscy...po prostu:
                             najlepszy komputerowy dialer.

   [2]. BIOS               - Kilka crackerow passwordow do biosow.

   [3]. CRYPT              - Prosciutki program kodujacy.
    
   [4]. HELL               - Kasuje z HDD wszystkie *.ini :)



*** JAK MAWIA MOJ DZIADEK: "ucz sie ucz, bo nauka to potegi klucz!"



Na wypadek gdyby nie ukazala sie czwarta czesc c64faq, chcialbym
pozdrowic troche wieksze grono znajomych....
Nie wszyscy sa calkowicie w porzadku, ale tak czy inaczej zasluguja
na greetings (albo shitings) :)


Pozdrowienia dla (kolejnosc prawie przypadkowa):
   |g0d| (kiedy zmieniasz nicka?:))), PhReAk, Killjoy (cc rulez!),
   Frikozoid, `Harry (pamietaj o gumie! bo ja zawsze zapominam :(),
   BaRtHek, Ult0r, Aski, Pan (bedziesz wielki), Niebieski (???), 
   Witkacy (DMT ?! musze to kiedys sprawdzic), nic0,
   mole9 ("pisarze" zawsze razem!), Camilla (!), EjKi(:(),
   lcamtuf (chyle czolo), fredzik (pro?),
   pl0ns (czas przestac byc lama!),p0wer
   SpAc3mAn (w sumie chamstwa nie popieram, ale....)...
   
   

   And remember: 4HzG rulez !!!      O-)

 
                                - michalc64@hotmail.com
                     
   .     .     .
   ...  ...  ...
   .............   ANTY-POZDROWIENIA DLA WSZYSTKICH DRESIARZY
    ...........      
      ......                   

