O  OO      O  OOOOOOO   OOOOOOO      E-mail inez@kki.net.pl                              
O  O O     O  O              O       WWW http://kki.net.pl/inez          
O  O  O    O  O             O             
O  O   O   O  O O O        O             0000    0      00         
O  O    O  O  O           O              0      0 0    0  0 
O  O     O O  O          O               000   0 0 0   0  0             
O  O      OO  OOOOOOO   OOOOOOO          0    0     0   000  
                                                        

                    P  h  r  e  a  k  i  n  g  
 
======================================================================

1.Podrabianie kart telefonicznych
2.Sposób na budki
3.Przerabianie kart 25=50 lub 100
4.Sposóm na sekretarki
5.Jak sprawdzić czy połączenie jest płatne czy bezpłatne
6.Podłanczanie się pod bódke telefonicznom
7.Pherkowanie z lyżką
8.Pherkowanie z zapalarką 
9.Korzystanie z tkz "TONE DiALER'a"
10.Pentaconta box

======================================================================

1-Podrabianie kart telefonicznych
Co będzie na potrzebne :
taśma od szpulkowca głowica od szpulkowcz dlatego że można na nią 
duży sygnał , toner od xero albo drukarki laserowej , pełna karta , 
generator
Podajemy na głowice albo wejście mikrofonowe sygnał z generatora i 
równomiernie przesówamy taśmę po głowicy (matową stroną) jeśli chcemy
sprawdzić czy dobrą częstotliwość nagraliśmy posypujemy taśme tonerem 
i pełną karte po posypaniu sprawdzamy czy tak samo się ułożyły jeśli 
nie to próbujemy jeszcze raz i jeszcze raz aż się uda jeśli się uda 
nakładamy tą taśmę na zużytą karte ale tylko tam gdzie jest miarka 
procentów obok nie można ponieważ tam są nagrane informacje o karcie
czy to jest karta 25 , 50 ,100

======================================================================

2-Sposób na budki
Musisz mieć dwie karty jedną pustą a drugą najlepiej z 1-4 kredytów
wkładasz karte z 1-4 kredytami wybierasz numer pod którym chcesz długo
rozmawiać gdy kończą ci się impulsy i miga już zero wkładasz pustą
karte wyżuci ci obydwie i połączenie będzie trwało dłłłuuugggo aż nie 
odłożysz suchawki czyli kiedy sam nie zechcesz skończyć rozmowy 
testowane naprawde działa ale nie na wszystkie karty 
Jeżeli masz karte 100 i chcesz zadzwonić do stanów do przyjaciela albo
do PartyPhone to po co tracić wszystkie impulsy w tym wypadku 100 
jest pewien sposób karte jest zbudowana tak
Należy karte owinąć czystą taśmą magnetofonową tak żeby zostały tylko
1-4 impulsy póżniej wybrać numer i gdy zacznie migać zero włożyćpustą
karte

======================================================================

3-Przerabianie kart 25=50 lub 100
Będzie potrzebna nam oczywiście pusta karta 50 lub 100 i pełna lub 
niezupełnie pełna karta 25 albo 50 bieżemy karte 50 lub 100 wycinamy 
pasek który znajduje się przed podziałką na procenty po wycienciu 
zdrapujemy tylną warstwe (obrazek) aby nakładka była cieńsza i 
przyklejamy do karty 25

======================================================================

4-Sposób na sekretarki
Musisz mieć telefon toniczny wybierasz numer ofiary dzwonisz zgłasza 
się sekretarka telefoniczna po sygnale akustycznym szybko wstukujesz 
111 i już jesteś w domu testowane na telefonacz Panasonic
 
Wciśnięcie któregoś z tych klawiszy powoduje następujące czynności

1. Przewijanie tasmy do tylu (PREVIOUS)
2. -- " --           do przodu (NEXT)
3. Kasowanie wszystkich wiad. (RESET)
4. Odsluch nowych wiad. (NEW MSG)
5. Odsluch wszystkich wiad. (ALL MSG)
6. Podsluch (ROOM)
dziala tylko na tych ktore maja mikrofon
na czesci bazowej a nie tylko w sluchawce
7. Nagranie OGM (OGM REC)
8. Na niektorych nagranie OGM...
9. Stop tasmy (STOP) 
0. Wylaczenie sekretarki
#. Wlaczenie sekretarki
*. Przerwanie odtwarzania OGM-u

======================================================================

5-Jak sprawdzić czy połączenie jest płatne czy bezpłatne 
Do tego potrzebne są dwie diody LED ( świecące ) i kabel 
Należy to połączyć w sposób pokazany na dole


----------------------------------

         Linia telefoniczna

-------------|        |-----------
             |        |          
             |        |        
             |---->|--|        
             |        |
             |--|<----|

>| - Dioda LED
|< - Dioda LED

Jeżeli połączymy w ten sposób to gdy podnieśiemy słuchawkę jedna z
dwuch diód się zapali póżniej gdzieś dzwonimy
a) Swieci sie teraz druga dioda (zgasla ta co sie swiecila do tej pory).
Jezeli tak sie stalo znaczy placimy za polaczenie (licznik "bije")
b) Caly czas swieci sie ta sama dioda.
 Znaczy to ze nie placimy za polaczenie.

======================================================================

6-Podłanczanie się pod bódke telefonicznom
Musimy znależdż budkę z której wystaje kabel przy ziemi jażeli znaj-
dziemy taką budkę musimy zaopatrzyć się w telefon najlepiaj taki z 
tarczą wbudowaną do słuchawki musime wziąć ostry nóż oraz dla wygodny-
ch krokodylki lub szpilki idziemy do tej budki którą sobie wyznaczyli-
śmy wcześniej za celi zdejmujemy z kabla izolację po zdjęciu powinni-
śmy zobaczyć dwa kable i czerwony i zielony z telefonu też wychodzą 
kable tych samych kolorów musimy z kabli przy budce zdjąć izolacje
, ale prawdopodobnie jeden kabel jest pod napięciem więc radzę niespra-
wdzać możemy teraz podpiąć się albo wbijając szpilki albo podpinając 
krokodylki oczywiście czerwony do czerwonego zielony do zielonego 

======================================================================

7-Pherkowanie z lyżką no wiec mamy aparat telefoniczny no i tam 
gdzie jest miejsce na zwrot monet wpierdalamy lyzke (widelec itp.) 
no i jak laczy aparat i slychac "TEEEEEEEEETT" to wtedy ruszamy
lyzka na max...no i jest connect...sprawa sie nieco komplikuje gdy 
dzwonimy na LD...bo impulsy sa czesciej naliczane <=> trzeba ruszac 
co chwile lyzka

======================================================================

8-Pherkowanie z zapalarką 
Mamy zapalarke to prowadzimy dwa druciki i: jeden musimy podlaczyc 
jako masa, a drugi gdzies podlaczyc do tarczy aparatu...no i aby
connect byl utrzymany trzeba zapierdalac zapalarka..(hmm..ten patent 
jest w sumie cieniutki - po krotkim juz czasie boli lapa od ruszania 
zapalarka, a pozatym na 2o-3o % aparatow to dziala...)

======================================================================

9-Korzystanie z tkz "TONE DiALER'a" - generatora tonow o czestotliwoscia
ch takich samych jak mamy w telefonie of coz No i w tym wypadku mozna
korzystac jedynie z telefonow podlaczonych do centrali tonowej, ale 
w dodatku musza to byc telefony z wciskana klawiaturka [te na zetony];
no i sprawa jest prosta...przykladamy TD do sluchawki, wystukujemy 
numer i gadamy ile chcemy i z kim chcemy.

======================================================================

10-Pentaconta box
  Schemat:
   --------------------------------------------
   				
                      /  Wyl          telefon/
   linia     +-------+  +------+        modem
             |                 |
   ----------+---- Pot -+------+----------------
                    |   |
                    +---+

   Pot - potencjometr 10kOhm
   Wyl - wylacznik
   

   Regulacja:
   - ustawic Pot w jednej z 2-ch skrajnych pozycji
   - Wyl otwarty (jak na rysunku)
   - podniesc sluchawke
   - jezeli brak sygnalu, nalezy ustawic Pot w przeciwnej skrajnej poz.
   - odlozyc i ponownie podniesc sluchawke
   - slychac ton 400Hz
   - powoli zwiekaszac wartosc rezystancji Pot
   - podczas regulacji powinno byc slyszalne nagle obnizenie sily sygnalu
     w sluchawce
   - Wyl zamkniety
   - odlozyc sluchawke
   - Wyl otwarty   
   - podniesc slychawke
 A - jezeli nadal slychac ton, nalezy zwiekszyc wartosc rezyst. Pot
   - Wyl zamkniety
   - odlozyc sluchawke
   - Wyl otwarty
   - podniesc sluchawke
   - jezeli slychac ton to isc do punktu A i powtorzyc cala procedure
   - jezeli nie slychac tonu to isc do punktu B
 B - Wyl zamkniety
   - odlozyc sluchawke
   - podniesc sluchawke
   - Wyl otwarty
   - jezeli nie slychac tonu to z powrotem zmniejszczy wart. rezyst, Pot
     i isc do punktu A
   - jezeli slychac oslabiony (cichy) ton 400Hz, to regulacja zostala
     zakonczona pomyslnie

   Uzytkowanie:
   - Wyl zamkniety
   - podniesc sluchawke
   - Wyl otwarty
   - wykrecic numer
   - po uzyskaniu polaczenia (po 1-3 sek): Wyl zamkniety
   - od tej pory rozmowa jest darmowa


   Jak widac, najtrudniejsza jest regulacja:(
   Jednak jezeli wszystko wykonasz wedlug opisu, BOX powinien
   funkcjonowac poprawnie.
  
 * Nie ponosze odpowiedzialniosci za ewentualne uszkodzenia telefonu,
   linii lub centrali telefonicznej, bedace skutkiem uzytkowania
   w.w. urzadzenia!

