---------------------------------------------------------------------
----------------------- c64 FAQ * CZESC 1 ---------------------------
---------------------------------------------------------------------
--------------------- michalc64@hotmail.com -------------------------
---------------------------------------------------------------------

 SPIS TRESCI
-------------
1. WSTEP
2. JAK ROZPOZNAC TYP SWOJEJ CENTRALI
3. PODLACZANIE SIE DO SASIADA


1. WSTEP
   Ten FAQ przeznaczony jest dla zupelnie poczatkujacych phreakerow,
   komputerowcow-modemiarzy i innych lamerow ... :)
   Poniewaz jestem czlowiekiem bardzo zajetym, nie mam najmniejszego
   zamiaru dokladnie przedstawiac kwestii phreakowania w Polsce.
   Zrobie to tylko pobieznie, poniekad tez dlatego ze sam wiem
   niezbyt duzo (wszystko co wiem oparte jest na moich
   kilkumiesiecznych doswiadczeniach).
   Jezeli komus lektura moich wybroczyn wyda sie niewystarczajaca,
   odsylam do innych polskich FAQ'ow.
   Jeszcze raz powtarzam, ze wiadomosci lub rady tutaj zawarte sa
   tylko i wylacznie szczytem gory lodowej, ktora jest PHREAKING !
   
2. JAK ROZPOZNAC TYP SWOJEJ CENTRALI 
   W miare czasu rozdzial ten bedzie sie powikszal. Narazie jednak
   przedstawiam tu podstawowe i latwe do okreslenia parametry kilku
   starszych central telefonicznych...
   a. PENTACONTA
      - tylko i wylacznie impulsowa
      - polaczenie nastepuje natychmiast po wybraniu numeru
      - napiecia: 
         +sluchawka odlozona:     ???? 
         +sluchawka podniesiona:  ????
   b. E-10
      - pierwsza wersja byla tylko impulsowa, ale udoskonalona
        posiada rowiez mozliwosc wybierania tonowego
      - po wybraniu numeru (i jeszcze zanim nastapi polaczenie)
        slychac serie jednolitych tonow (prawdopodobnie 400Hz)
      - napiecia:
         +sluchawka odlozona: 25-35 V
         +sluchawka podniesiona: 8-10 V
   c. 5 ESS
      - tonowa i impulsowa (jednoczesnie)
      - polaczenie nastepuje natychmiast po wybraniu numeru
        (no chyba ze laczysz sie z numerem ktory obsluguje E-10)
      - napiecia:
         +sluchawka odlozona: 50 V
         +sluchawka podniesiona: 8-10 V

    * Wszystkie typy central podczas dzwonienia wprowadzaja na linie
      sygnal sinusoidalny 20Hz o napieciu 90-100 V

3. PODLACZANIE SIE DO SASIADA.
   Po pierwsze: przewod laczacy Cie z sasiadem powinien byc dobrze
   zamaskowany i najlepiej jeszcze zeby ciezko bylo po nim do Ciebie
   trafic.
   Po drugie: dla bezpieczenstwa, po kazdym uzyciu linii sasiada
   nalezy przewod odlaczyc od skrzynki.


   Bardzo pomocnym przyrzadem pomocnym przy korzystaniu z linii
   sasiada moze okazac sie uklad przedstawiony ponizej:


-----------------------*----------------------------------------------
linia sasiada          |                                 linia sasiada
-----------------------|----------*-----------------------------------
                       |          |
                       |          |
                       |          |
                       |          |
                       *--BUZZER--*
                       |          | 
                       |          |
                       |          |
                       ---MODEM----

BUZZER - Przetwornik piezoelektryczny. Poniewaz ma on duza rezystancje
         (lub jak kto woli: impedancje), nie wplywa na stan linii.
         Tak wiec, jezeli aktualnie nie dzwonisz z linii sasiada,
         mozesz podsluchiwac jego rozmowy.
         Moze to byc bardzo przydatne! Np. mozesz sie dowiedziec,
         o ktorej godzinie sasiad wychodzi i o ktorej wraca
         (czyli wiesz w jakim czasie mozesz uzywac jego linii).
         
Polaczenia w skrzynce telefonicznej najlepiej jest wykonac 
(jezeli jest to mozliwe) uzywajac przewodow z zakonczeniami w 
postaci tzw. krokodylkow. Umozliwi to szybki ich montaz i demontaz.

Trzeba pamietac jeszcze o kilku bardzo waznych sprawach!

0.Podczas podlaczania sie do skrzynki musisz byc spokojny!
  To nie zart! Szubciej sie podlaczysz jezeli podejdziesz do
  tej sprawy "na luzaka". Jezeli ktos Cie przylapie, zawsze mozesz
  powiedziec ze szukasz bezpiecznikow bo w piwnicy swiatla nie ma :))
1.Jezeli centrala sasiada jest impulsowa to nalezy sie upewnic,
  ze posiada on elektroniczny telefon (np. Panasonic)!
  W przeciwnym wypadku, podczas wybierania przez Ciebie numeru,
  sasiad bedzie slyszal dzwonek w swoim telefonie!
  Problem nie wystepuje oczywiscie jezeli wybierasz tonowo:)
2.Jezeli w czasie trwania polaczenia, modem nagle sie rozalczy, nie
  wolno od razu znowu sie laczyc! Trzeba poczekac.... i posluchac
  co dzieje sie na linii. Pomimo ze linia bedzie wolna, najlepiej
  jest odczekac jakies 30-60 min przed ponownym polaczeniem.
3.Jezeli zauwazysz brak Twoich przewodow w skrzynce telefonicznej,
  postaraj sie jak najszybciej zlikwidowac przewod laczacy Twoje
  mieszkanie z ta skrzynka!!!
  Zaniedbanie tego moze doprowadzic do wszczecia postepowania
  dochodzeniowego (niezle brzmi co?)! Trzeba po prostu uwazac !!!


Moze sie tez zdarzyc, ze sasiad podniesie sluchawke w czasie kiedy
bedziesz akurat modemowac. Jezeli masz dobry modem, nawet tego
nie zauwazysz :( (Cienki modem od razu sie rozlaczy!).
Mozna sie przed tym zabezpieczyc, stosujac urzadzenie ktore po
stwierdzeniu zbyt duzego spadku napiecia (czyli: sasiad podniosl
sluchawke) automatycznie rozlaczaloby Twoj modem.
Sasiad niebylby wowczas w stanie stwierdzic czy ktos mu sie podlaczyl
do jego linii.
Projekt takiego urzadzenia postaram sie przedstawic w jednej z 
nastepnych czesci mojego FAQ'a (o ile bedzie nastepna czesc)...

			Do zobaczenia w SIECI :) - michalc64@hotmail.com

Pozdrowienia dla (kolejnosc prawie przypadkowa):
   |g0d|, PhReAk, P0WER, SpAc3mAn, Killjoy, Frikozoid, Ultor, Harry, [nic0],
   mole9 ...